ИЗВЕЩЕНИЕ N 1
об изменении РД 31.06.06-86 "Методика расчета выбросов вредных веществ 
в атмосферу в морских портах" 

Дата введения 1988-07-01 

СОГЛАСОВАНО Заместителем директора Главной геофизической обсерватории С.И.Зачеком 18 ноября 1987 г.

УТВЕРЖДЕНО Начальником Главфлота ММФ Н.П.Цахом 22 декабря 1987 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ письмом Министерства морского флота СССР от 30.12.87 N ГФ-16/6-22

1. Дополнить РД 31.06.06.86 "Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах" разделом 7 "Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу в морских портах на ЭВМ" и приложениями 15, текст которых прилагается к настоящему извещению и заменить табл.2.1 (стр.3).

2. Дополнить лист "Содержание" наименованиями раздела 7 и приложений 15.

Директор Ленморниипроекта
	А.Ф.Парфенов 	
Ведущий инженер стандартизации
	Б.Е.Керштейн 	
Зав. лаборатории НИОО ПС 	А.М.Семенов 	

КЛАССИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ И ВЫДЕЛЕНИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Наименование источника выбросов, выделений
	Организованный 	Неорганизованный 	Точечный 	Плоскостной
	
Дымовая труба, транспортные суда на причале
	+	-	+	-	
Дымовая труба, транспортные суда на рейде
	-	+	-	+	
Дымовая труба, суда портофлота
	-	+	-	+	
Вентиляционная труба, сварочный или газорезочный пост
	+	-	+	-	
Неорганизованный, сварочный или газорезочный пост
	-	+	-	+	
Выхлопная труба, малая механизация
	-	+	-	+	
Вентиляционная труба, автотранспорт
	+	-	+	-	
Вентиляционная труба, заточной станок
	+	-	+	-	
Вентиляционная труба, деревообрабатывающие станки
	+	-	+	-	
Труба. Резервуары ГСМ
	+	-	+	-	
Труба, топливные цистерны или танки
	+	-	+	-	
Труба, колонка
	+	-	+	-	
Труба, тепловоз
	-	+	-	+	
Труба, котел или горн
	+	-	+	-	

7. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 
В МОРСКИХ ПОРТАХ НА ЭВМ 

7.1. Рекомендуется расчет выбросов вредных веществ в атмосферу проводить на ЭВМ, чем обеспечивается совершенствование организации работ по нормированию и  контролю выбросов вредных веществ, оперативность учета измерения количественного и качественного состава выбросов, идентификация методов расчета.

Правила использования автоматизированной системы расчета норм выбросов (АСРВ) приведены в Приложении 1 (рекомендуемое).

7.2. При реализации АСРВ необходимо провести отладку программного обеспечения по контрольному примеру. Приложение 2 (обязательное).

7.3. Классификация источников выбросов, расчет которых производится АСРВ, основные термины и определения приведены в Приложении 3 (справочное).

Расчет выбросов веществ от источников, не включенных в приложение 3, должен проводиться по соответствующим методикам, утвержденным Госкомгидрометом СССР, а их учет в соответствии с разделом 2.7 приложения 1.

7.4. Допускается при АСРВ расчет выбросов вредных веществ от общеобменной вентиляции использовать методику, изложенную в Приложении 4 (рекомендуемое).

7.5. При расчете выбросов пыли необходимо учитывать цикличность выбросов при грейферной перегрузке в соответствии с Приложением 5 (обязательное).

Приложение 1
(рекомендуемое)

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТА НОРМ ВЫБРОСОВ 

1. Общие положения

1.1. Программное обеспечение автоматизированной системы расчетов выбросов реализовано на языке PL/I для операционной системы ОСЕС.

1.2. Исходные данные для АСРВ составляются на основе:

материалов инвентаризации выбросов вредных веществ от всех источников порта и отчетности ЦСУ по форме ПОД-1 и ПОД-2;

данных о развитии порта на период установления норм ВСВ или другой период времени, определяемый конкретной задачей расчета выбросов;

плана порта по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу за рассматриваемый период времени.

1.3. Исходные данные АСРВ должны быть занесены в таблицы в соответствии с приведенными формами 2.12.7 (таблицы 17 комплекса задач (к/з) АСРВ);

2. Правила заполнения таблиц исходных данных АСРВ

2.1. Заполнение табл.2.1 "Источники выбросов вредных веществ".

Источники выбросов вредных веществ

Таблица 2.1
(табл.1 к/з)

Наименование производства 	Наимено-
вание или N цеха, участка 
и т.п.	Наименование источника выделения вредных веществ (агрегат, установка, устройство, аппарат и т.п.), соответствующего источнику выбросов графы 5 	Число источников выделения 	Наименование источника выбросов вредных веществ (труба, аэрационный фонарь, вентиляционная шахта неорганизованные выбросы и т.п.)
	Номер источника выбросов 	Индекс источника выбросов
	
1 	2 	3 	4 
	5 	6 	7 	

2.1.1. В таблицу 2.1 должны быть занесены все источники выбросов (выделений),  входящие в состав порта на год проведения инвентаризации, численное значение которого следует указать в верхней части табл.2.1 в строке "Расчетный год".

2.1.2. В табл.2.1 для расчетного года, являющегося последующим году проведения инвентаризации, допускается вносить только источники выбросов (выделений), подлежащие вводу в эксплуатацию или источники, у которых изменилось число источников выделения в данном году. При этом данная таблица учитывается только совместно с табл.2.1, составленной на год проведения инвентаризации.

Примечание. Расчетный годом ввода в эксплуатацию новых источников выброса (выделения), ликвидации старых источников выброса (выделения) и реализации природоохранных мероприятий считается год на 1 января которого вышеуказанные мероприятия уже проведены.

2.1.3. В графах 1, 2 табл.2.1 следует привести полное или краткое наименование производства и участка, в состав которого входит источник выброса (выделения). Наименование производства должно содержать не более двадцати символов, а участка не более двадцати пяти символов.

2.1.4. В графу 3 табл.2.1 необходимо занести наименование источника выделения, содержащее не более двадцати пяти символов.

2.1.5. В графу 4 табл.2.1 необходимо занести число источников выделения, составляющих конкретный источник выброса.

2.1.6. В графу 5 табл.2.1 следует занести наименование источника выброса от источников выделения. Наименование источника выброса должно содержать не более двадцати пяти символов.

2.1.7. Рекомендованные наименования производств, участков, источников выбросов и выделения представлены в табл.2.1.1.

Таблица 2.1.1 
     
Правила заполнения таблицы 2.1 

Наименование производства 	Наименование цеха, участка 	Наимено-
вание из источника 
выделения 	Определение числа источников выделения 
(к п.2.1.5)	Наименование источника выбросов 	Индекс источника выброса (выделения)
	
1 	2 	3 	4 
	5 	6 	
Транспортное 	Причал N 	Транспорт. суда
	Проставляется величина, равная числу судов при их максимальной расстановке в порту
	Дымовая труба 	1 	
Транспортное 	Рейд 	Транспорт. суда
	Проставляется величина, равная максимальному количеству судов, стоящих на рейде одновременно
	Дымовая труба 	2 	
Обслуживающее 	Портофлот 	Суда портофлота 	Проставляется число судов портофлота 	Дымовая труба 
	3 	
Сварочное 	Цех N 	Сварочн. пост 	Равно максимальному количеству одновременно работающих сварочных постов в одном помещении или на территории порта, или другой территориальной единицы, рассматриваемой как один  плоскостной источник выброса
	Вент. труба (для стационарных постов) 
Неорганизов.  (для передвижных постов)	4 	
Газорезочное 	Цех N 	Газорез. пост 	Аналогично как для сварочных постов

	Вент. труба (для стационарных постов) Неорганизов. (для передвижных постов)
	5 	
Перегрузочное 	ППК 	Малая механизация
	Заносится величина равная 1 	Выхлоп. труба
	6 	
Транспортное 	Автобаза 	Ав-тр. дизель 	Заносится число автомобилей с дизельным двигателем 
	Вент. труба 	7

		Ав.-тр. карбюр. 	Заносится число автомобилей с карбюраторным двигателем 
	Вент. труба 	7 	
Заточное 	Цех N 	Заточн. станок 	Заносится максимальное количество заточных станков, одновременно работающих в одном цеху 
	Вент. труба 	8 	
Деревообраба-
тывающее 	Деревоцех 	Деревообр. станки 	Заносится максимальное количество деревообрабатывающих станков, одновременно работающих в цеху
	Вент. труба 	9 	
Складское 	Склад ГСМ 	Резервуары ГСМ 	Заносятся максимальное количество резервуаров, которые могут заправляться одновременно одним типом горючего
	Труба 	10 	
Бункеровочное 	Бункеровоч. 	Топл.  цистерны
	Проставляется 1

	Труба 	11 	
Заправочное 	Бензоколонка 	Колонка 	Проставляется число автозаправочных колонок

	Труба 	12 	
Транспортное 	Депо 	Тепловоз 	Проставляется максимальное количество тепловозов, одновременно работающих на территории порта
	Труба 	13 	
Литейное 	Цех N 	Горн (котельная до 30 т/ч)	Заносится максимальное количество одновременно работающих горнов (котлов)
	Труба 	14 	
Теплоэнергетич.	Котельная 	Котел 	Заносится максимальное количество одновременно работающих котлов
	Труба 	15 	
Транспортное 	Пост регулировки автомобилей 	ДВС 	Проставляется максимальное число автомобилей, одновременно обслуживаемых постом регулировки,  или число местных отсосов от выхлопной трубы автомобилей
	Вент. труба 	16 	

2.1.8. В графу 6 табл.2.1 следует занести порядковый номер источника выбросов, соответствующий нумерации источников на генплане порта и в приложении к форме 1 - воздух.

2.1.9. В графу 7 табл.2.1 следует занести индекс источника выброса в соответствии с табл.2.1.1. Для источников выбросов, не указанных в табл.2.1.1, проставляется индекс "0".

2.1.10. В графу 2 таблицы 2.1 заносятся под отдельными порядковыми номерами все причалы порта, соответствующие максимальной расстановке судов в порту.

2.1.11. Сварочные или газорезочные передвижные посты, работающие на открытых площадках, следует рассматривать как отдельные плоскостные источники выбросов.

2.1.12. Для автобазы, имеющей в своем составе автомобили с карбюраторными и дизельными двигателями, их количество следует заносить отдельно строкой, соответствующей виду двигателя. Графы 1, 2 табл.2.1 в этом случае заполняются один раз.

2.1.13. Под индексом 16 следует заносить посты регулировки двигателей автомобилей и топливной аппаратуры, снабженные местным отсосом выхлопных газов двигателя.

2.2. Заполнение таблицы 2.2 "Характеристика источников выбросов вредных веществ".

2.2.1. В таблицах 2.2, составленных для каждого расчетного года в отдельности, должны быть занесены характеристики всех источников выделений (выбросов), включенных в соответствующие по годам таблицы 2.1.

Характеристики источников выбросов вредных веществ 

Таблица 2.2
(табл.2 к/з)

		 	Параметры газовоздушной смеси на выходе 
из источника выбросов 	Расчетный год ....	
				Координаты на карте-схеме
	
Номер источника выбросов 
	Высота источника выбросов, м 
	Диаметр или размер сечения устья источника выбросов, м 
	объем,
м/с 	темпе-
ратура,
Тг
с 	массовый выброс,
г/с
	Точечного источника, центра группы источников или одного конца аэрац. фонаря
	Второго конца аэрационного фонаря

				
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 
	8 	9 	10 	

Расчетный год указывается в верхней части таблицы 2.2.

2.2.2. В графу 1 табл.2.2 следует занести порядковый номер источника выделений (выбросов), согласно графе 6 табл.2.1.

2.2.3. В графу 2 табл.2.2 следует завести высоту расположения устья источника выделения (выброса) от поверхности земли в метрах.

Для источников выделения (выбросов), указанных в табл.2.2.1, следует внести значение высоты, указанное в графе 2 данной таблицы.     

Значения диаметра и высоты расположения устья источников выделения (выброса)

Табл.2.2.1 

Наименование источника выделения (выброса)	Высота источника, м 	Диаметр устья источника, м
	
1 	2 
	3 	
Транспортные суда. Дымовая труба
	10,0 	0,2 	
Суда портофлота. Дымовая труба 
	5,0 	0,2 	
Сварочный или газорезочный пост. Неорганизованный 
	2,0 	Не проставляется 	
Малая механизация. Выхлопная труба 
	2,0 	Не проставляется 	
Резервуары ГСМ. Труба 	Определять по натурным измерениям или техданным
	0,15 	
Топл. цистерны. Труба 
	5,0 	0,25 	
Тепловоз. Труба 
	4,0 	0,15 	
Колонка. Труба 
	2.0 	0,1 	

2.2.4. В графу 3 табл.2.2 занести диаметр устья источника выделения (выброса), в метрах. Для источников выделения (выбросов), указанных в табл.2.2.1, следует занести значение диаметра, указанное в графе 3 данной таблицы.

2.2.5. В графу 4 табл.2.2 следует занести максимальную величину секундного объема выделения (выброса).

Для вентиляционных систем должна быть проставлена величина секундного объема выброса, определенная из характеристики вентиляционной системы.

Для неорганизованных или передвижных источников выделения (выбросов) и котелен графа 4 табл.2.2 не заполняется.

2.2.6. В графу 5 табл.2.2 следует занести температуру выхода газовоздушной смеси. Графа 5 заполняется только для точечных источников.

2.2.7. Графу 6 не заполнять.

2.2.8. В графы 7 и 8 табл.2.2 следует занести координаты точечного источника выбросов или координаты центра плоскостного источника в соответствии с системой координат, принятой на Генплане.

2.2.9. В графы 9 и 10 табл.2.2 следует занести соответственно длину и ширину плоскостного источника выбросов.

2.2.10. Плоскостной источник следует изображать прямоугольником.

За длину плоскостного источника необходимо принимать нижнюю сторону прямоугольника, образующую острый угол с положительной осью, принятой на генплане системы координат.

2.2.11. Порядок определения координат источников выбросов следует проводить по РД 31.06.06-86, кроме источников, указанных в табл.2.2.2.

Порядок определения координат источников выбросов (выделений)

Табл.2.2.2

Наименование источника выброса (выделения)
	Порядок определения координат 	
Дымовая труба. Внешний рейд 	Представляется в виде плоскостного источника, прямоугольный контур которого охватывает акваторию внешнего или внутреннего рейда при максимальной расстановке судов.
	
Труба. Резервуары ГСМ 	Представляется в виде точечного источника, координаты которого принимаются равным координатам центра территории, на которой расположена группа резервуаров из общего обвалования.
	
Труба. Топливные цистерны или танки 	Представляется в виде точечного источника с координатами центра проекции суммарной площади топливных цистерн или танков на горизонтальную плоскость. 
	
Труба. Колонка 	Представляется в виде точечного источника с координатами, определенными по генплану порта.  

2.3. Правила заполнения таблицы 2.3 "Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок".

2.3.1. В таблицу 2.3 с расчетным годом проведения инвентаризации заносятся показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок, эксплуатируемых в порту и намечаемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий порта по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

Показатели работы газоочистных или пылеулавливающих установок 

Таблица 2.3
(табл.3 к/з)

Расчетный год ...

Номер 
источника выбросов 	Индекс топлива, по которому проводится очистка 	Индекс 
вещества, по которому проводится очистка 	Коэффициент обеспе-
ченности газоочисткой,
%	Средняя эксплуата-
ционная степень очистки, %	Макси-
мальная степень очистки,
%	Наименование мероприятий по защите атмосферы 	
						Меро-
приятия 	Газоочистная установка
	
1 	2 	3 	4 	5 
	6 	7 	8 	

2.3.2. При вводе в эксплуатацию новых газоочистных или пылеулавливающих установок, осуществлении мероприятий, направленных на снижение выбросов, включая ликвидацию источника в табл.2.3.  соответствующего последующего расчетного года необходимо занести новые показатели газоочистных и пылеулавливающих установок.

Расчетный год указывают в верхней части табл.2.3.

2.3.3. В графу 1 табл.2.3 следует занести порядковый номер источника выбросов согласно графе 6 таблицы 2.1.

2.3.4. В графы 2 и 3 табл.2.3 следует соответственно занести индекс топлива, потребляемого источником выбросов, и отдельными строками, индексы вредных веществ, очистка от которых производится в газоочистных или пылеулавливающих установках или снижение выбросов которых обусловлено проведением природоохранного мероприятия.

Индексация видов топлив и вредных веществ приведена в табл.2.3.1. Состав вредных веществ в выбросах источников приведен в табл.2.3.2. Для источников с индексами 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 графа 2 не заполняется.

Таблица 2.3.1 
     
Индексация видов топлив и вредных веществ 

Индекс 	Вид топлива
	Вредное вещество 	
1
	Дизельное 	Окись углерода 	
2
	Мазут 	Окислы азота 	
3
	Уголь 	Сернистый ангидрид 	
3 Д
	Уголь Донецкий 		
4
	Бензин 	Углеводороды 	
5
	Газ 	Взвешенные вещества 	
6
	Масла 	Фтористый водород 	
7
	Керосин 	Окислы ванадия 	
8
		Сажа 	
9
		Окислы марганца 	
10
		Фенол 	
11
		Окислы хрома 	

Таблица 2.3.2 

Состав вредных веществ, входящих в выбросы от источников порта 

Наименование источника выбросов (выделений)	Индекс вида топлива 	Индекс вредных веществ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
Дымовая труба. Транспортные суда
	1 	+	+
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	
Дымовая труба. Суда портофлота 	1 	+	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	2, 3, 3 Д
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	
Вент. труба. Сварочный пост
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	
Вент. труба. Газорезочный пост
	-
	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	
Выхлоп. труба. Малая механизация
	1, 4
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	
Вент. труба. Заточной станок
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-	
Труба. Резервуары ГСМ
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-	
Труба. Тепловоз
	1
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+
	-
	-	
Труба. Горн или котельная до 30 т/ч 	2, 3
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-	

	5
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
Труба. Котел
	2, 3
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-

	5
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-	

2.3.5. В графу 4 табл.2.3 следует занести значение коэффициента обеспеченности газоочисткой, который для источников порта равен процентному отношению числа источников выделений, обеспеченных газоочисткой, к общему числу источников выделений, составляющих данный источник выброса.

2.3.6. Для источников выбросов, включающих в себя несколько источников выделений, сгруппированных по видам потребляемого топлива, коэффициент обеспеченности необходимо рассчитывать в отдельности для каждой группы.

2.3.7. При ликвидации источника выброса или группы источников выделений, потребляющих один вид топлива и входящих в один источник выброса, коэффициент обеспеченности газоочисткой источника выброса или группы источников выделения следует принимать равным 100%.

2.3.8. В графы 5 и 6 табл.2.3 следует занести соответственно среднюю и  максимальную степень очистки каждого вредного вещества, входящего в состав выброса источника.

2.3.9. Для котельных, горнов и вагранок в строках, соответствующих виду вредного вещества следует проставлять: 

для взвешенных веществ - процент твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях;

для сернистого ангидрида - процент сернистого ангидрида, улавливаемого в золоуловителях, принимается равным нулю для сухих золоуловителей, для мокрых - в зависимости от щелочности орошающей воды;

окислов ванадия - процент твердых частиц продуктов сгорания жидкого топлива, улавливаемых в устройствах для очистки газов мазутных котлов;

для всех остальных вредных веществ - процент снижения выбросов в результате применения дополнительных технических решений.

2.3.10. При ликвидации источника выброса или группы источников выделения, потребляющей один вид топлива, значения средней и максимальной степени очистки следует заносить равным 100%.

2.3.11. В графы 7 и 8 табл.2.3 соответственно следует занести наименования природоохранного мероприятия и газопылеулавливающей установки, содержащие не более двадцати пяти символов.

2.4. Правила заполнения таблицы 2.4 "Характеристики порта".

Характеристики порта

Таблица 2.4
(табл.4 к/з)

Расчетный год 19...

Индекс формы выдачи выход. данных 	Коэффициент неравном.  работы порта 	Коэффициент электро-
снабж. причалов 	Навигац. период сутки 	Валовое время стоянки 
у причала, судосутки/год 	Валовое время стоянки судов 
на рейде, судосутки/год 	
				Дедвейт судна, тыс. тонн 	

				1-5 	5-10 	10-30 	30-60 	более 50 	
	
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
	9 	10 	

2.4.1. В табл.2.4 следует занести характеристики порта на расчетный год проставляемый в верхней части табл.2.4.

При постоянстве характеристик порта в последующие годы таблицы 2.4 могут не заполняться.

2.4.2. В графе 1 табл.2.4 следует проставить индекс выдачи формы выходных данных АСРВ, в соответствии с табл.2.4.1.

Табл.2.4.1 
     
Индексы (коды) выходной информации АСРВ 

Вид информации
	Код 	
Таблицы норм BСB по годам
	1 	
Таблица по ГОСТ 17.2.3.02-78 (приложение 3)
	2 	
Разделы бланков отчетности по форме 2-ТП (воздух)
	3 	

При необходимости получения нескольких видов выходных данных АСРВ, соответствующие индексы проставляются в графе 10 в виде двух или трехзначного числа.

2.4.3. В графу 2 табл.2.4 следует занести коэффициент неравномерности работы порта, равный отношению максимального месячного судооборота (по прибытию) к среднегодовому судообороту.

2.4.4. В графу 3 табл.2.4 следует занести коэффициент электроснабжения причалов порта, равный отношению количества транспортных судов подключенных к береговой электросети к общему количеству транспортных судов, обработанных в порту за год.

Допускается определять коэффициент электроснабжения как отношение числа причалов, оборудованных электроколонками, к общему числу причалов.

2.4.5. В графу 4 табл.2.4 следует ввести значение навигационного периода работы порта.

2.4.6. В графы 59 табл.2.4 следует занести валовое время стоянки у причалов судов по группам дедвейта за год.

2.4.7. В графу 10 табл.2.4 необходимо занести валовое время стоянки судов на рейде за год.

2.5. Заполнение таблицы 2.5 "Расходные характеристики источников выбросов".

Таблица 2.5
(табл.5 к/з)
     
Расходные характеристики источников выбросов 

Расчетный год 19...

Номер источника выброса 	Годовой расход топлива или материалов
	Индекс используемого топлива 	Максимальный секундный расход 	Кол-во единиц источников выброса
	Норма естественной убыли 	
1 	2 	3 	4 
	5 	6 	

2.5.1. В таблицу 2.5, составленную для каждого расчетного года в отдельности, должны быть занесены расходные характеристики источников выбросов, включенных в соответствующие по годам табл.2.1 и источники выбросов, у которых в расчетном году изменяются топлива (материалы) или его расходные характеристики.

Расчетный год следует занести в верхней части таблицы 2.5.

2.5.2. В графу 1 табл.2.5 следует занести порядковый номер источника выбросов согласно таблице 2.1.

2.5.3. В графу 2 табл.2.5 следует занести годовой расход топлив или материалов, потребляемых источником выброса (выделения) или группами источников выделений, входящих в данный источник выброса.

Величину годового расхода следует заносить в строку соответствующего вида топлива, указанного в графе 3 табл.2.5.

2.5.4. Для газорезочного производства значение годового расхода горючей смеси (сумма пропан-бутана, ацетилена и природного газа) необходимо проставлять в м, а для сварочного производства - годовой расход всех марок электродов в тоннах.

2.5.5. Для котельных горнов и вагранок отдельными строками следует проставить первой строкой годовой расход основного, а второй строкой - резервного топлива. Годовой расход газового топлива проставляется в тыс. м, а жидкого и твердого топлива в тоннах.

2.5.6. В графу 3 табл.2.5 отдельными строками следует занести индексы топлива, потребляемых источником выброса или несколькими группами источников выделений, входящих в данный источник выброса.

2.5.7. В графу 4 табл.2.5 отдельными строками следует занести максимальные секундные (часовые) расходы топлив или материалов, потребляемых источником выброса или несколькими группами источников выделений, входящих в данный источник выброса.

2.5.8. Для котельных в графу 4 табл.2.5 отдельными строками соответственно заносятся суммарные секундные расходы основного и резервного топлива, потребляемого котлами котельной при максимальной тепловой нагрузке.

2.5.9. В графу 5 табл.2.5 следует занести число вентиляционных шахт, труб, дыхательных клапанов, через которые одновременно осуществляется выброс от точечного, стационарного источника выбросов.

Для плоскостных источников в графе 5 следует проставить 1,0.

2.5.10. В графу 6 табл.2.5 следует занести нормы естественной убыли используемых нефтепродуктов, указанных в графе 3 табл.2.5.

Численное значение норм необходимо занести в строку соответствующего вида нефтепродуктов (топлива).

2.5.11.Значение норм естественной убыли нефтепродуктов следует определять по соответствующим приложениям к Постановлению Госснаба СССР от 8 июня 1977 г. N 30.

Для резервуаров ГСМ следует заносить норму естественной убыли нефтепродуктов для соответствующих зон и весенне-летнего периода года (табл.1.2 приложения 1 к Постановлению Госснаба СССР).

Для топливных цистерн (танков) следует заносить норму естественной убыли в весенне-летний период (табл.3 приложения 3 к Постановлению Госснаба СССР).

2.5.12. Общие правила заполнения граф табл.2.5 приведены в табл.2.5.1.

Таблица 2.5.1 
     
Правила заполнения граф таблицы 2.5 

Наименование источника выброса, выделения (индекс)
	Годовой расход топлива 
или материалов 	Максимальный расход топлива 	Количество единиц источников выброса 	
1 	2 	4 
	5 	
Дымовая труба.
Транспортные суда (1)
	Не заполняется 	Не заполняется 	Заносится число 1,0 	
Дымовая труба.
Транспортные суда (Рейд) (2)
	Не заполняется 	Не заполняется 	1,0
	
Дымовая труба.
Сварочный пост (3) 	Заносятся годовые расходы в тоннах различных видов топлива судами портофлота
	Не заполняется 	1,0 	
Вент. труба.
Сварочный пост (4)
	Заносится годовое потребление в тоннах всех марок электродов 	Заносится расход электродов (кг/с), затрачиваемый при сварке. Ориентировочное значение 0,0004 	Для стационарных сварочных постов, расположенных в помещении заносится количество выпускных шахт вентиляционной системы, обслуживающей данное помещение или источник выделения. Для передвижных проставляется 1,0
	
Вент. труба.
Газорезочный пост. (5) 	Заносится суммарное годовое потребление в кубических метрах пропан-бутана, ацетилена и природного газа, используемых газорезочными постами
	Заносится расход пропан-бутана, ацетилена или природного газа (кг/с), затрачиваемого на резку. 
Ориентир. 0,0009 	Заполняется по тому же правилу как для сварочных постов
	
Выхлоп. труба. 
Малая механизация (6) 	Заносится годовой расход в тоннах различных видов топлива, потребляемых средствами малой механизации
	Не заполняется
	1,0 	
Вент. труба.
Автотранспорт (7)
	Не заполняется 	Не заполняется 	См. п.2.5.8 	
Вент. труба.
Заточное или деревообрабатывающее оборудование (8,  9)
	Не заполняется 	Не заполняется 	Заполняется по тому же правилу как для сварочных постов 	
Труба.
Резервуары. ГСМ (10) 	Заносятся годовые количества в тоннах различных видов нефтепродуктов, хранящихся в резервуаре или группе резервуаров, включенных в один источник выброса 
	Заносятся максимальные производительности налива различных видов топлива. Размерность производительности м/с 	Заносится максимальное количество резервуаров, которые могут одновременно заправляться одним типом нефтепродуктов 	
Труба. 
Топливные цистерны (танки) (11) 	Заносятся годовые количества в тоннах нефтепродуктов, отгруженных на узле бункеровки или плавбункеровщиком 	Заносятся максимальные производительности отгрузки различных видов топлива. Размерность производительности - м/с
	1,0 	
Труба. 
Колонка (12) 	Заносятся годовые количества в тоннах выданного дизельного топлива и бензина
	Заносятся максимальные производительности раздачи соответственно дизельного топлива и бензина при работе в раздаточных колонок одновременно. Размерность производительности л/с
	1,0 	
Труба. 
Тепловоз (13)
	Заносится годовое количество дизельного топлива, расходуемого всеми тепловозами (в тоннах)
	Заносится величина расхода, определенная по формуле

, г/с 

где:  - расход топлива тепловозом -ой серии;

 - число тепловозов в порту;

 - максимальное число тепловозов, работающих одновременно на всей территории порта
	1,0 	
Труба.
Котельная, горн.
	Заносятся годовые расходы в тоннах основного или резервного топлива, потребляемых всеми источниками выделений, составляющие один источник выброса (для газового топлива в тыс. м)
	Заносится максимальная  суммарная производительность котельной по основному или резервному топливу. При использовании твердого и жидкого топлива размерность г/с, а при использовании газа л/с
	Заносится количество дымовых труб осуществляющих выброс от источника 	

2.5.13. Расход топлива тепловозами различных серий следует определять по РД 31.06.06-86.

2.6. Правила заполнения таблицы 2.6 "Характеристики топлива".

Таблица 2.6
(табл.6 к/з)

Характеристики топлива

Расчетный год ...

Номер источника выброса 	Зольность топлива, %	Содержание серы в топливе,
%	Низшая теплота сгорания натурального топлива,
ккал/кг
	Производительность котла, т/час 	
1 	2 	3 	4 	5 

2.6.1. Таблицу 2.6 следует заполнять только для котелен, горнов и вагранок. В таблицу заносятся данные по всем вышеуказанным типам источников выбросов, включенных в соответствующие по годам табл.2.1 и табл.2.5.

2.6.3. В графу 1 табл.2.6 следует завести номер источника выбросов в соответствии с табл.2.1.

2.6.3. В графы 2, 3, 4, табл.2.6 следует занести соответственно п.2.5.5, зольность топлива, содержание серы в топливе, низшую теплоту сгорания топлива, определенные по сертификатам или стандартам на потребляемое топливо.

Ориентировочные значения вышеуказанных характеристик различных видов топлив приведены в "Методических указаниях по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч", М., Гидрометеоиздат, 1985 г.

2.6.4. В графу 6 табл.2.6 следует занести величину паропроизводительности котла.

Для вагранок и горнов следует занести значение 0,25 т/ч.

2.6.5. При переводе источника, указанного в п.2.6.1, на другой тип топлива, в таблицу соответствующего расчетного года необходимо занести характеристики нового типа топлива.

2.7. Правила заполнения таблицы 2.7 "Характеристики дополнительных источников выбросов".

Таблица 2.7
(табл.7 к/з)

Характеристики дополнительных источников выбросов 
     
Расчетный год ...

Номер источника выбросов 	Наименование вредного вещества 	Индекс вредного вещества 	Предельно допустимая концентрация, мг/м
	Выброс вредного вещества 	

	

	Максимальная разовая насел. местн.
	Рабочей зоны 	Годовой,
т/г 	Секундный, г/с 	
1 	2 	3 	4 	5 	6 
	7 	

2.7.1. В таблицу 2.7 с расчетным годом инвентаризации необходимо внести значения валовых годовых и секундных выбросов вредных веществ от источников порта, не включенных в табл.2.1.1 настоящего руководящего документа, без учета их очистки в системах газопылеочистки, но учитываемых при проведении расчета выбросов. Соответствующие показатели систем газопылеочистки занести в табл.2.3.

2.7.2. При изменении показателей выбросов от источников по п.2.7.1, в таблицу 2.7 соответствующего расчетного года следует занести новые показатели. Расчетный год следует занести в верхней части таблицы 2.7.

2.7.3. В графу 1 табл.2.7 следует занести номер источника выбросов в соответствии с табл.2.1.

2.7.4. В графу 2 табл.2.7 следует занести отдельной строкой наименование вредных веществ, содержащихся в выбросах источника выделения. Наименование веществ должно содержать не более двадцати пяти символов.

2.7.5. В графу 3 табл.2.7 следует занести с учетом табл.2.3.1 индексы, присвоенные вредным веществам по п.2.7.4. Для вредных веществ, выбрасываемых в виде пыли или взвешенных веществ код необходимо задавать из интервала 117. Индексы газообразных веществ не включенных в табл.2.3.1 следует задавать более 17.

2.7.6. В графы 45 табл.2.7 следует занести в соответствующих строках значения концентрации максимально-разовой и рабочей зоны для вредных веществ, указанных в графе 2 табл.2.7.

2.7.7. В графы 67 занести соответственно валовые годовые и секундные выбросы вредных веществ, входящих в состав выброса.

Расчет годовых и секундных выбросов необходимо проводить по общесоюзным методикам, утвержденным Госкомгидрометом СССР. Для расчета выбросов от общеобменной вентиляции допускается использовать методику, изложенную в Приложении 3 (рекомендуемое).

2.7.8. При расчете выбросов пыли по РД 31.06.05-85 "Методика определения выбросов пыли в атмосферу при перегрузке сыпучих грузов", утвержденного главным инженером В/О "Мортехсудоремпром" и введенного в действие 1 мая 1986 г., необходимо учитывать цикличность выбросов при грейферной перегрузке в соответствии с Приложением 4 (обязательное).

Рис.1. Карта-схема морского порта 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)
     
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР
ДЛЯ ОТЛАДКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ACPВ 

Требуется рассчитать годовые и секундные выбросы от всех источников порта с учетом развития порта за период с 1987 по 1990 год и плана природоохранных мероприятий, составленного на тот же период.

1. ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ

Генеральный план порта с источниками выбросов представлен на рисунке, а изменение характеристик порта с 1987 по 1990 год в табл.1.1 данного приложения.
     
Показатели развития порта 

Табл.1.1 

Наименование показателя 	Размерность
	Расчетный год 	
		1987
	1988 	1989 	1990 	
1 	2 	3 	4 
	5 	6 	
Грузооборот порта по углю 
	тыс. тонн 	5000 	6000 	7000 	7000 	
Стояночное время у причалов судов дедвейтом: 
	судо-сутки 					
От 1 до 5 тыс. тонн 
		100 	50 	50 	75 	
от 5 до 10 тыс. тонн 
		200 	100 	100 	127 	
от 10 до 30 тыс. тонн 
		300 	200 	200 	250 	
от 30 до 50 тыс. тонн
		200 	100 	100 	150 	
более 50 тыс. тонн 		100 	100 	100
	100 	
Стояночное время судов на внешнем рейде
	"	450 	450 	450 	540 	
Коэффициент электроснабжения причалов
		0,5 	1,0 	1,0 	1,0 	
Годовой расход топлива судами портофлота
	тонн 					
дизельное 
		2000 	2000 	3000 	3000 	
мазут 
		300 	300 	300 	300 	
уголь 
		2000 	-	-	-	
Годовое потребление топлива средствами малой механизации I-го грузового района
	тонн 					
дизельное 
		116 	116 	116 	116 	
бензин 
		140 	140 	140 	140 	
Годовое потребление топлива средствами малой механизации II-го района
	тонн 					
дизельное 
		58 	58 	58 	58 	
бензин 
		-	-	-	-	
Годовой расход топлива средствами малой механизации III-го района
	"					
дизельное 
		-	-	116 	116 	
бензин 
		-	-	140 	140 	
Годовое потребление электродов механическим  участком
	тонн 	4,7 	4,7 	4,7 	4,7 	
в том числе
						
передвижными сварочными постами
		0,5 	0,5 	0,5 	0,5 	
Годовое потребление горючей смеси
	м 	1100 	1100 	1100 	1100 	
в том числе
						
передвижными постами
		100 	100 	100 	100 	
Годовое потребление угля кузницей
	тонн 	20 	-	-	-	
Количество единиц автотранспорта на автобазе
	шт.					
с дизельным двигателем
		20 	20 	20 	20 	
с карбюраторным двигателем
		10 	10 	5 	5 	
с газовым двигателем
		-	-	5 	5 	
Годовое количество нефтепродуктов, поступивших на склад ГСМ (I-я группа резервуаров)
	тонн 					
бензина 
		1000 	1000 	1000 	1000 	
керосин 
		1000 	1000 	1000 	1000 	
Годовое количество нефтепродуктов, поступивших на склад ГСМ (II-я группа резервуаров)
	"					
бензин 
		100000 	100000 	100000 	200000 	
мазут 
		100000 	100000 	100000 	200000 	
масла 
		1000 	1000 	1000 	2000 	
Годовое количество нефтепродуктов, отгруженных плавбункеровщиками 
	"					
дизельное  
		50000 	50000 	50000 	100000 	
мазут 
		50000 	5000 	5000 	100000 	
масла 
		500 	500 	500 	2000 	
Годовое количество топлива, выдаваемого бензоколонкой 
	тонн 					
бензин 
		200 	200 	800 	300 	
дизтопливо 
		500 	500 	600 	600 	
Годовое количество топлива, расходуемого тепловозами 
	"	2000 	2500 	2500 	2500 	
Годовое количество топлива, расходуемое котельной
						
мазут 
	тонн 
	1000 	1000 	-	-	
газ 
	тыс. м 	-	-	1000,00 	1000,00 	
уголь (резервное) 
	тонн 	100 	100 	100 	100 	

Порт предназначен для перегрузки генеральных и навалочных грузов. На причалах 1-4 перегружаются генеральные грузы, на причале 5 - навалочные грузы, на причале 6 осуществляется бункеровка портовских плавбункеровщиков.

При максимальной расстановке в порту находятся пять судов на причалах 1-5 (номер источников - 1-5).

Рейд порта (источ. N 6) находится на расстоянии 1000 метров от порта и представлен прямоугольником с размером сторон 1000x1200 м. Максимальное число судов на рейде - 5.

Портофлот имеет в своем составе 16 единиц, из них 6 судов потребляют дизельное топливо, 8 судов - мазут и 2 судна - уголь. Суда портофлота представлены в виде одного плоскостного источника (ист. N 7) со сторонами 1600x300 м.

В порту имеется два грузовых района, обслуживаемые своими средствами малой механизации.

Малая механизация порта представлена в виде двух плоскостных источников с границами территорий районов (ист. N 8 и 9).

В состав малой механизации I-го грузового района (ист. N 8) входит 28 единиц техники: 10 - использующие электроэнергию; 12 - потребляющие дизельное топливо; 6 - потребляющие бензин.

При этом 6 единиц средств малой механизации, использующие дизельное топливо, и 2 единицы, использующие бензин, оснащены нейтрализаторами отработанных газов.

В состав малой механизации II-го грузового района (ист. N 9) входит 12 единиц техники: 2 - использующие электроэнергию; 10 - потребляющие дизельное топливо.

На территории порта размещены механические мастерские, имеющие в своем составе четыре стационарных сварочных поста, шесть заточных станков и три газорезочных поста. Выбросы вредных веществ от вышеперечисленных источников выделений отводятся в атмосферу общеобменной вентиляционной системой через три одинаковых вентиляционных трубы диаметром 0,2 м. Общий расход воздуха вентиляционной системы равен 3600 м/час (1,0 м/сек).

Одновременно в помещении механических мастерских могут работать три сварочных поста (ист. N 10), четыре заточных станка (ист. N 11), два газорезочных поста (ист. N 12).

На территории порта существует участок резки металлолома, оборудованный одним постом резки металла. Пост расположен на открытой площадке и не имеет своей автономной вентиляционной системы. Пост резки представлен в виде одного плоскостного источника выбросов (ист. N 13) с границами территории участка резки металлолома.

В порту имеется два передвижных сварочных поста, работающих на территории I-го района. Передвижные сварочные посты представлены в виде плоскостного источника (ист. N 14) с границей I-го грузового района.

В состав порта входит кузница, имеющая в своем составе плавильный горн (ист. N 15). Горн снабжен индивидуальной вытяжной вентиляционной системой, осуществляющей выброс через одну трубу диаметром 0,1 м. Расход воздуха вентиляционной системы составляет 900 м/час (0,25 м/сек).

Горн работает на угле марки БТР Южно-Уральского бассейна, и снабжен золоуловителем.

На территории порта размещен деревообрабатывающий цех (ист. N 16). В состав цеха входят четыре деревообрабатывающих станка: торцовочный ЦМЭ-2; строгальный СФА-4; шлифовальный Шл.СЛ; типорезный ШО-6. Выброс пыли от станков осуществляется через два циклона типа ЦОЛ. Диаметр выходной трубы циклона 0,15 м, расход воздуха через один циклон составляет 900 м/час (0,25 м/с).

Парк автобазы порта (ист. N 17) имеет в своем составе 10 автомобилей с карбюраторным и 20 автомобилей с дизельным двигателем.

Помещение автобазы снабжено общеобменной вентиляцией, осуществляющей выброс вентиляционного воздуха через 4 трубы диаметром 0,2 м. Расход воздуха через одну трубу 1800 м/час (0,5 м/с). В составе автобазы имеется пост регулировки топливной аппаратуры, рассчитанный на одновременное обслуживание двух автомобилей. Пост снабжен местной вытяжной вентиляцией. Выброс осуществляется через одну трубу диаметром 0,1 м. Расход общеобменной вентиляции 100 м/час (0,028 м/с) (ист. N 35).

В состав порта входит склад нефтепродуктов, хранящихся в двух группах резервуаров. В первой группе резервуаров (ист. N 18) хранится бензин и керосин, а во второй группе (ист. N 19) дизельное топливо, мазут и масла.

Заправка емкостей осуществляется индивидуальными насосами. Одновременно один вид нефтепродукта может заправляться в один из резервуаров.

В состав судов портофлота входят два плавбункеровщика. Бункеровка плавбункеровщиков осуществляется на причале 6 (ист. N 20).

Плавбункеровщики обслуживают суда, стоящие на причалах 15. Одновременно могут обслуживаться два судна. Условно узлы бункеровки транспортных судов отнесены к причалам 1 (ист. N 21) и 2 (ист. N 22). Годовой расход нефтепродуктов, отпускаемых транспортным судам одним плавбункеровщиком, равен половине годового потребления нефтепродуктов по источнику N 20.

На территории порта находится одна бензоколонка (ист. N 23), снабженная 2-мя колонками для бензина и 2-мя колонками для дизтоплива.

На балансе порта содержатся четыре тепловоза (ист. N 24) серий: ТЭП60 - 2 шт.; ТЭМ2 - 1 шт.; ТТМ4 - 1 шт. В соответствии с РД 31.06.06-86 расход топлива тепловозами равен:

При расчете величины "" учитывалось, что одновременно на всей территории порта работает не более двух тепловозов.

Вне территории порта располагается котельная (ист. N 25), работающая на мазуте. Котельная имеет три котла. В весенне-летний период работает только 1 котел. Резервное топливо - уголь.

Выброс от котельной установки производится через 1 трубу высотой 20 м и диаметром 0,30 м.

В состав порта входит участок покраски, расположенный в помещении автобазы (ист. N 26) и участок подзарядки аккумуляторов (ист. N 27).

Расчет выбросов от источников N 26 и 27 выполнен по РД 31.06.06-86.

На причале N 4 производится погрузка угля в суда. Узел перегрузки включает в себя следующие источники пылевыделения:

узел разгрузки вагонов (погрузка на штабель) (ист. N 28), перештабелировка грейфером (ист. N 29), узел погрузки в судно (ист. N 30), штабель угля (ист. N 31).

Расчет валовых годовых и секундных выбросов проведан в соответствии с РД 31.06.05-85.

План природоохранных мероприятий порта на 1987-1990 годы представлен в виде таблицы 1.2.

План мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу и ввода в действие новых источников 
     
Табл.1.2 

Мероприятие 	Номер
источника 	Год внедрения мероприятия
	
		1988 	1989 	1990
	
1 
	2 	3 	4 	5 	
Ввод в эксплуатацию разворотного ковша, обеспечивающий заход в порт судов дейдветом 50 тыс. тонн
	-	+	-	-	
Списание двух судов портофлота, работающих на угле
	7 	+	-	-	
Приобретение трех единиц портофлота, работающих на дизельном топливе
	7 	-	+	-	
Ввод в эксплуатацию двух новых причалов N 7 и 8 
	33,34 	-	-	+	
Оснащение стационарных постов механических мастерских катализаторами для улавливания сварочного аэрозоля
	10 	-	+	-	
Приобретение 15 единиц cредcтв малой механизации для нового III-го грузового района (5 - с бензиновым двигателем, 10 - с дизельным двигателем) 
	32 	-	+	-	
Перевод 50% автомашин с бензина на газовое топливо 
	17 	-	+	-	
Оснащение всех средств малой механизации с дизельными двигателями нейтрализаторами выхлопных газов 
	8, 9 		+	-	
Подключение всех судов, стоящих у причалов, к береговой электросети 
	1-5 	+	-	-	
Перевод котельной на газовое топливо
	25 	-	+	-	
Приобретение двух новых тепловозов марки ТЭП-70 взамен тепловоза марки ТТМ-4 
	24 	+	-	-	
Пылеподавление при перегрузке угля 
	28-31 	+	-	-	
Замена горна на индукционную печь
	15 	+	-	-	

2. ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

В таблицу 2.1 с расчетным годом 1987 занесены в соответствии с настоящим руководящим документом все источники выброса (выделений) порта, эксплуатируемые в порту в данном году.

Источники выбросов вредных веществ 

Таблица 2.1 
     
Источники загрязнения воздушного бассейна 
     
Расчетный год 1987 

Наименование производства 	Наименование или N цеха, участка и т.п.	Наименование источника выделения вредных веществ (агрегат, установка, устройство, аппарат и т.п.), соответствующего источнику выбросов графы 5
	Число источ-
ников выде-
ления 	Наименование источника выбросов вредных веществ (труба, аэрационный фонарь вентиляционная шахта неорганизованные выбросы и т.п.)
	Номер источника выбросов 	Индекс источника выбросов 	
1 	2 	3 
	4 	5 	6 	7 	
Транспортное 	Причал 1 	Транспортные суда
	5 	Дымовая труба 	1 	1 	
"	Причал 2
	"	5 	"	2 	1 	
"	Причал 3
	"	5 	"	3 	1 	
"	Причал 4
	"	5 	"	4 	1 	
"	Причал 5
	"	5 	"	5 	1 	
"	Рейд
	"	5 	"	6 	2 	
Обслуживающ.
	Портофлот 	Суда портофлота 	16 	"	7 	3 	
Пepeгpyзочное
	I-й район 	Малая механизация
	28 	Выхлопная труба 	8 	6 	
"	II-й район
	"	12 	"	9 	6 	
Сварочное 	Механ. мастерские
	Сварочный пост 	3 	Вентиляц. труба 	10 	4 	
Заточное 	"	Заточной станок
	4 	Вентиляц. труба 	11 	8 	
Газорезочное
	"	Газорезочн. пост 	2 	"	12 	5 	
Газорезочное 	I-й район 	Газорезочн. пост
	1 	Неорг. 	13 	5 	
Сварочное 	"	Сварочный пост
	2 	Неорг. 	14 	4 	
Литейное 	Кузнечный 	Горн 	1 	Вентиляц. труба
	15 	14 	
Транспортное 	Автобаза 	ДВС 	2 	Вентиляц. труба
	35 	16 	
Деревообрабат.	Деревоцех 	Деревообр. станки
	4 	Труба циклона 	16 	9 	
Транспортное 	Автобаза 	Автотрансп. карбюр.
	10 	Выхлопная труба
	17 	7 	
		Автотрансп. дизель
	20 	"			
Складское 	Склад ГСМ 	Резервуар 	2 	Дыхательн. труба
	18 	10 	
"	"	"
	2 	"	19 	10 	
Бункеровочное 	Узел бункеровки
	Танкер 	1 	"	20 	11 	
"	Причал 1 	Топливные цистерны
	1 	"	21 	11 	
Бункеровочное 	Причал 3 	Топливные цистерны
	1 	Дыхательн. труба 	22 	11 	
Заправочное
	II-й район 	Бензоколонка 	4 	"	23 	12 	
Транспортное
	Депо 	Тепловоз 	2 	Труба 	24 	13 	
Теплоэнергетич.
	Жил. поселок
	Котел 	1 	Труба 	25 	15 	
Вспомогательн. 	Автобаза 	Покрасочн. камера 
	1 	Вент. труба
	26 	0 	
"	"	Аккумул 
	1 	"	27 	0 	
Перегрузочное 	Причал 	Грейфер 	1 	Неорг. 
	28 	0 	
"	"	Грейфер 	1 	"
	29 	0 	
"	"	Трюм 	1 	"
	30 	0 	
"	"	Штабель 	1 	"
	31 	0 	
				Расчетный год 1988
		
Транспортное 	Депо 	Тепловоз 	3 	Труба
	24 	13 	
Обслуживающее
	Портофлот 	Суда портофлота 	14 	Дымовая труба 	7 	3 	
				Расчетный год 1989
	
Перегрузочное 	III-й район 	Малая механизация
	15 	Выхлопная труба 	32 	6 	
Обслуживание 	Портофлот 	Суда портофлота 	17
	Дымовая труба 	7 	3 	
				Расчетный год 1990
.	
Транспортное 	Причал
	Транспортные суда 
	1 	Дымовая труба 	33 	1 	
"	"
	"	1 	"	34 	1 	

В табл.2.1 с расчетным годом 1988 занесены следующие источники:

а) суда портофлота (ист. N 7) в связи с уменьшением числа источников выделения за счет списания двух судов (см. табл.1.2 приложения 1);

б) тепловозы (ист. N 24) в связи с увеличением числа источников выделения за счет приобретения двух новых тепловозов взамен одного (см. табл.1.2 приложения 1);

В табл.2.1 с расчетным годом 1989 занесены следующие источники:

а) суда портофлота (ист. N 7) в связи с увеличением числа источников выделения за счет приобретения трех единиц судов портофлота (см. табл.1.2 приложения 1);

б) малая механизация III-го района (ист. N 32) в связи с вводом в эксплуатацию нового района (см. табл.1.2 приложения 1).

В табл.2.1 с расчетным годам 1990 внесено два новых причала N 7 и 8 (ист. N 33, 34) со стоящими у них транспортными судами в связи с вводом в эксплуатацию в 1990 г. указанных причалов.

В таблице 2.2 внесены характеристики источников выбросов (выделений), указанных в соответствующих по годам таблицах 2.1.

Характеристика остальных источников (высота, диаметр, температура и т.д.) в рассматриваемый период не изменяются.

Таблица 2.2* 
     
Характеристика источников выбросов вредных веществ 

Расчетный год 1987 

Номер источ-
ника выбро-
сов 	Высота источ-
ника выбро-
сов, м 	Диаметр или размер сечения устья источника выбросов, м 	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов 	Координаты на карте-схеме 	
			объем, м/с 	темпе-
ратура, тг
с 	массовый выброс, г/с 	Точечного источника, центра группы источников или одного конца аэрац. фонаря
	Второго конца аэрационного фонаря 	

1 	2 	3 	4 	5 	6 
	7 	8 	9 	10 	
1
	10 	0,2 	-	180 	-	130 	280 			
2 	10 	0,2
	-	180 	-	320 	275 			
3 	10 	0,2
	-	180 	-	545 	220 			
4 	10 	0,2
	-	180 	-	710 	250 			
5 	10 	0,2
	-	180 	-	840 	415 			
6 	10 	0,2
	-	180 	-	1100 	1300 	800 	900 	
7 	5 	0,2
	-	180 	-	450 	450 	900 	500 	
8
	2 	-	-	-	-	200 	150 	400 	200 	
9 	2 	-	-	-	-	650 	150
	400 	200 	
10
	10 	0,2 	0,33 	22 	-	170 	100 			
11
	10 	0,2 	0,33 	22 	-	170 	100 			
12
	10 	0,2 	0,33 	22 	-	170 	100 			
13 	2
	-	-	-	-	980 	200 	40,0 	20,0 	
14 	2 	-	-	-	-	200 	150
	400 	200 	
15 	5 	0,1 	0,25 	100 	-
	215 	80 			
16 	4 	0,15
	0,25 	22 	-
	105 	90 			
17 	6 	0,2
	0,5 	22 	-	830 	100 			
18 	12 	0,15
	-	22 	-	420 	610 			
19 	12 	0,15
	-	22 	-	500 	660 			
20 	3 	0,25
	-	22 	-	550 	660 			
21 	7 	0,25 	-	22 	-	130
	280 			
22 	7 	0,25
	-	22 	-	545 	220 			
23 	2 	0,1
	-	22 	-	750 	80 			
24 	4 	0,15
	-	70 	-	400 	250 	800 	100 	
25 	20 	0,3 	-	95 	-	1000
	60 	-	-	
26
	6 	0,2 	0,5 	22 	-	830 	100 	-	-	
27
	6 	0,2 	0,5 	22 	-	360 	75 	-	-	
28
	5 	0,3 	0,45 	22 	-	890 	390 	-	-	
29
	5 	0,3 	0,81 	22 	-	890 	390 	-	-	
30
	8 	12 	3,1 	22 	-	840 	410 			
31
	5 	-	-	-	-	890 	390 	30 	170 	
32
	5 	0,1 	0,026 	22 	-	830 	100 	-	-	
						Расчетный год 1989
		
33 	2 	-	-	-	-	200 	600 	400
	200 	
						Расчетный год 1990
		
34 	10 	0,2 	-	180 	-	120 	500
			
35 	10 	0,2 	-	180 	-	320 	530

В таблицу 2.3 для расчетного года 1987 внесены показатели работы газопылеочистного оборудования следующих источников выбросов (выделений):

а) деревообрабатывающий цех (ист. N 16) - занесена средняя эксплуатационная и максимальная степень очистки воздуха в циклоне ЦОЛ. Так как проводится в циклоне очистка воздуха от всех станков, то коэффициент обеспеченности равен 100%;

б) малая механизация I-го района (ист. N 8) - занесена средняя эксплуатационная и максимальная степень очистки выхлопных газов нейтрализаторами. Коэффициент обеспеченности для дизельных средств малой механизации равен:

 (6 - число средств с дизельным двигателем, оснащенных нейтрализаторами)

для средств с карбюраторным двигателем:

 (2 - число средств с карбюраторным двигателем, оснащенных нейтрализаторами)

в) горн кузницы (ист. N 15) - занесены коэффициенты степени очистки отходящих газов штатными золоуловителями. Так как проводится очистка всего объема отходящих газов величины коэффициентов обеспеченности равна 100%.

Таблица 2.3 
     
Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок 
     
Расчетный год 1987 

Номер источника выбросов 	Индекс топлива, по которому проводится очистка 	Индекс  вещества, по которому проводится очистка 	Коэф-
фициент
обеспе-
ченности газоочисткой,
%	Средняя эксплуата-
ционная степень очистки,
%	Максималь-
ная степень очистки, %	Наименование мероприятий по защите атмосферы 	

	

	

	

	Меропри-
ятия 	Газоочистная установка
	
1 	2 	3 	4 	5 
	6 	7 	8 	
8 	1 	1 	50 	90 	100 	Газо-
очистка
	Нейтрализат.	
		2 	"
	70 	95 			
		3 	"
	50 	75 			
		4 	"
	20 	30 			
		8 	"
	20 	30 			
	4 	1 	30 	90
	100 			
		2 	"
	70 	95 			
		3 	"
	50 	75 			
		4 	"
	20 	30 			
		8 	"
	20 	30 			
15 	3 	5 	100 	75 	85 	Газо-
очистка
	Золоуловит.	
		3 	100 	75 	85
			
16 	-	5 	100 	50 	75 	Пыле-
очистка
	Циклон 	
11 	-	5 	100 	50 	75 	Пыле-
очистка
	Циклон 	
					Расчетный год 1988
	
7
	3 	1 	100 	100 	100 	Ликвида-
ция
		
		2 	100 	100 	100
			
		3 	"
	"
	"
			
		5
	"
	"
	"
			
15 	3 	1 	100 	100 	100 	Ликвида-
ция
		
		2
	"
	"
	"
			
		3 	"
	"
	"
			
		5 	"
	"
	"
			
					Расчетный год 1989 
	
10 	-	5 	100 	75 	85 	Газо-
очистка
	Катализатор 	
		6 	"
	50
	75 			
		9 	"
	50
	75 			
		11 	"
	25 
	50 			
17 	4 	1

	50
	100

	100

	Ликвида-
ция

	
		2 	"
	"
	"
			
		3 	"
	"
	"
			
		4 	"
	"
	"
			
		8 	"
	"
	"
			
8 	1 	1 	100 	90 	100 	Газо-
очистка
	Нейтрализат.	
		2 	100
	70 	95 			
		3 	"
	50 	75 			
		4 	100 	20 	30
			
		8 	"
	20 	30 			
9 	1 	1 	100 	90 	100 	Газо-
очистка
	Нейтрализат.	
		2 	"
	70 	95 			
		3 	"
	50 	75 			
		4 	"
	20 	30 			
		8 	"
	20 	30 			
32 	1 	1 	100 	90 	100 	Газо-
очистка
	Нейтрализат.	
		2 	"
	70 	95 			
		3 	"
	50 	75 			
		4 	"
	20 	30 			
		8 	"
	20 	30 			

В таблицу 2.3 для расчетного года 1988 внесены следующие показатели работ газопылеочистного оборудования и ликвидации источников на 1 января 1988 года:

а) суда портфлота (ист. N 7) - в связи с ликвидацией двух судов портофлота, потребляющих уголь. В графу 2 занесен индекс угля, а в графы 4-6 величина равная 100%;

б) горн кузницы (ист. N 15) - в связи с заменой горна на индукционную печь. Данные по выбросам от индукционной печи занесены в соответствующую по году табл.2.7. В графы 4-6 табл.2.3 занесена величина равная 100%.

В таблицу 2.3 для расчетного года 1989 внесены следующие показатели работы газопылеочистного оборудования и ликвидации источников на 1 января 1989 года:

а) сварочные посты механических мастерских (ист. N 10) - внесены значения средней эксплуатационной и максимальной степени очистки сварочной аэрозоли канатализатором.* Так как катализаторами оснащены все сварочные посты, то величина коэффициента обеспеченности равна 100%;

б) малая механизация I-го, II-го, III-го районов (ист. N 8, 9, 32) - оснащение всех средств малой механизации с дизельным двигателем нейтрализаторами выхлопных газов. В графу 2 занесен индекс дизельного топлива. Коэффициент оснащенности нейтрализаторами 100%;

в) автобаза (ист. N 17) - в связи с переводом 50% автомашин с карбюраторным двигателем на газовое топливо. В графу 2 занесен индекс бензина. В графу 2 занесена величина равная 50%, а в графы 4-6 величина равная 100%.

В 1990 г. изменения в показателях газоочистки не происходит, поэтому табл.2.3 для данного расчетного года не составляется.

В табл.2.4 с расчетным годом 1987 занесены в соответствии с настоящим документом требуемые характеристики порта взяты из табл.1.1 приложения 1.

Таблица 2.4 

Характеристики порта 

Расчетный год 1987 

Индекс формы выдачи выход. данных 	Коэффи-
циент неравно-
мерности работы порта 	Коэффи-
циент электро-
снабжения причалов 	Навигац. период сутки 	Валовое время стоянки  у причала, 
судо-сутки/год
	Валовое время судов на рейде, судо-
сутки/год 	
				дедвейт судна, тыс. тонн
		
				1-5 	5-10 	10-30 	30-50 	более 50
		
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
	10 	
1 	1,75 	0,5 	200 	100 	200 	300 	200
	100 	450 	
						Расчетный год 1988
		
1 	1,75 	1,0 	200 	50 	100 	200 	100 	300
	450 	
						Расчетный год 1990
		
1 	1,75 	1,0 	200 	75 	125 	250 	150 	450 	540

В табл.2.4 с расчетным годом 1988 занесена новая величина коэффициента электроснабжения причалов, равная 1,0 и новые значения валового времени стоянки судов у причалов.

Аналогично заполнена табл.2.4 с расчетным годом 1990. Так как в 1989 г. характеристика порта не изменилась, то табл.2.4 с расчетным годом 1989 не составлялась.

В таблицу 2.5 с расчетным годом 1987 занесены в соответствии с табл.1.2 приложения 1 расходные характеристики источников выбросов, включенных в табл.2.1 соответствующего года.

Таблица 2.5 
     
Расходные характеристики источников выбросов 
     
Расчетный год 1987 

Номер источника выброса 	Годовой расход топлива или материалов
	Индекс используемого топлива 	Максимальный секундный расход 	Кол-во единиц источников выбросов 	Норма естественной убыли 	
1 	2 	3 	4 	5 
	6 	
1
		1 		1 		
2
		1 		1 		
3
		1 		1 		
4
		1 		1 		
5
		1 		1 		
6
		1 		1 		
7 	2000
	1 		1 		
	300
	2 		"		
	2000
	3 		"		
8
	116 	1 		1 		
	140
	4 		"		
9
	58 	1 		1 		
10
	4,2 		0,0004 	1 		
12
	1000 		0,0009 	1 		
13
	100 		0,0009 			
14
	0,5 		0,0004 			
15
	20 	3 	1,0 			
18 	1000
	4 	10,0 		0,2 	
	1000
	7 	10,0 			
19
	100000 	1 	10 	1 		
	100000
	2 	5 	1 		
	100000
	6 	5 	1 		
20 	50000
	1 	10 	1 		
	50000
	2 	5 	1 		
	500
	6 	5 	1 		
21 	25000
	1 	10 	1 		
	25000
	2 	5 	1 		
	250
	6 	5 	1 		
22 	25000
	1 	10 	1 		
	25000
	2 	5 	1 		
	250
	6 	5 	1 		
23 	500
	1 	0,5 	1 		
	200
	4 	0,5 	1 		
24 	2000
	1 	0,01 	1 		
25 	1000
	2 	2,0 	1 		
	1000
	3 	2,0 	1 		
			Расчетный год 1988
	
7 	2000
	1 		1 		
	300
	2 		1 		
24 	2500 	1 	0,015
	1 		
			Расчетный год 1989
	
7 	3000
	1 		1 		
	300
	2 		1 		
32 	116
	1 		1 		
	140
	4 		1 		
25 	10000
	5 	1,5 	1 		
23 	300
	4 	0,5 	1 		
	600
	1 	0,5 	1 		
			Расчетный год 1990
	
19 	200000
	1 	10 	1 		
	200000
	2 	5 	1 		
	200
	6 	5 	1 		
20 	100000
	1 	10 	1 		
	100000
	2 	5 	1 		
	2000 	6
	5 	1 		
22 	50000
	1 	10 	1 		
	50000
	2 	5 	1 		
	1000
	6 	5 	1 		
21 	50000 	1
	10 	1 		
	50000 	2 	5 	1
		
	1000 	6 	5 	1

В табл.2.5 с расчетным годом 1988 занесены следующие источники, у которых на 1 января 1988 года изменились расходные характеристики:

а) суда портофлота (ист. N 7) - в связи с изменением годовых расходов топлива;

б) тепловозы (ист. N 24) - в связи с изменением годового и секундного расхода топлива, связанного с увеличением количества тепловозов.

В табл.2.5 с расчетным годом 1989 занесены следующие источники, у которых на 1 января 1988 года изменились расходные характеристики:

а) суда портофлота (ист. N 7) - в связи с увеличением годового расхода топлива;

б) малая механизация III-го района (ист. N 32) - в связи с вводом в эксплуатацию;

в) бензоколонка (ист. N 23) - в связи с увеличением годового расхода топлива, вызванного вводом в эксплуатацию III-го района.

В табл.2.5 с расчетным годом 1990 занесены источники N 19-22, у которых изменились годовые расходы нефтепродуктов (топлива).

В табл.2.6 с расчетным годом 1987 занесены характеристики топлива по источникам:

N 15 (горн) и N 25 (котельная).

Таблица 2.6 
     
Характеристики топлива 
     
Расчетный год 1987 

Номер источника выброса 	Код выброса 	Зольность топлива,
%	Содержание серы в топливе, %
	Низшая теплота сгорания натурального топлива,
ккал/кг
	Производительность котла, т/час 	
1 	2 	3 	4 	5 
	6 	
15 	3 	6,6 	0,7 	2170 	2,0
	
25 	2 	0,1 	0,5 	2170 	50
	
	3 	6,6 	0,7 	2170 	50
	
				Расчетный год 1989
	
25 		0 	0 	8790 	50

В связи с переводом котельной на газ в табл.2.6 с расчетным годом 1989 занесены характеристики газового топлива.

В табл.2.7 с расчетным годом 1987 занесены требуемые данные по источникам выбросов, не включенным в настоящий руководящий документ. К ним относятся: участок покраски (ист. N 26), участок подзарядки аккумуляторов (ист. N 27), узлы перегрузки угля (ист. N 28-31). Расчет выбросов от этих источников выполнен по РД 31.06.05-85 и методикам, включенным в "Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами", издание Гидрометеоиздат, Ленинград, 1986 г.

Таблица 2.7 
     
Характеристики дополнительных источников выбросов 
     
Расчетный год 1987

Номер источника выброса 	Наименование вредного вещества 	Индекс вредного вещества 	Предельно допустимая концентрация,
мг/м
	Выброс вредного вещества 	
			максимальная разовая насел. местн.
	рабочей зоны
	годовой,
т/г 	секундный,
г/с 	
1 	2 	3 	4 
	5 	6 	7 	
26 	Пары растворов
	18 	0,07 	50 	0,3 	2,0 	
27 	Водород 	19 	-	-	0,01
	0,01 	
28 	Уголь 	12 	0,15 	10 	5
	2,1 	
29 	"
	"
	"
	"
	3 	0,8 	
30 	"
	"
	"
	"
	8 	4,5 	
31 	"
	"
	"
	"
	120 	220 	
				Расчетный год 1988
	
15 	Взвешен. вещества
	5 			0,2 	0,03 	
	Окислы азота 	2 			0,1
	0,01 	
	Сернист. ангид.
	3 			0,6 	1,2 	
	Окислы углерод.
	1 			2,3 	12,6 	
28 	Уголь 	12 	0,15 	10 	0,5 	0,21
	
29 	"
	"
	"
	"
	0,2 	0,08 	
30 	"
	"
	"
	"
	0,8 	0,45 	
31 	"
	"
	"
	"
	12,0 	22 	

В табл.2.7 с расчетным годом 1988 внесены новые значения годовых и секундных выбросов от источников пылеобразования узлов перегрузки угля с учетом пылеподавления и выброс от индукционной печи (ист. N 15).

В табл.2.7. с расчетным годом 1989 внесены новые значения годовых и секундных выбросов от источников N 28-31, увеличение которых вызвано увеличением грузооборота порта по углю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
(справочное)

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИ НОРМИРОВАНИИ ВЫБРОСОВ В ПОРТАХ 

Источник выделения - технологическое оборудование (установки, агрегаты, машины и т.п.) или технологические процессы (перемещение сыпучих материалов, сварочные, окрасочные работы и т.п.), от которых в ходе производственного цикла отторгаются вредные вещества, а также места хранения сыпучих или жидких веществ, отвалы, места складирования промышленных отходов, от которых под воздействием метеорологических факторов отторгаются вредные вещества.

Источник выбросов - специальное устройство: труба, аэрационный фонарь, вентиляционная шахта и т.п., посредством которых осуществляется выброс вредных веществ в атмосферу.

По терминам необходимо отметить, что понятие источник выделения более широкое чем источник выброса и они не отражают в полной мере особенности источников выброса (выделений) порта. В особой мере последнее относится к плоскостным, передвижным источникам и к источникам, состоящим из нескольких источников выделения.

В состав одного источника выбросов может входить несколько источников выделения. Например, в помещении имеется три сварочных поста (три источника выделения). Выброс вредных веществ от сварочных постов осуществляется вентиляционной системой через одну вентиляционную шахту - один источник выброса.

Склад нефтепродуктов состоит из трех резервуаров - трех источников выделения. Выброс вредных веществ происходит через дыхательные клапана резервуаров, которые объединяются в один источник выброса - труба резервуаров склада ГСМ, или сокращенно "склад ГСМ".

В ряде случаев источники выделений объединяются в отдельные группы по виду используемого топлива. Так все суда портофлота объединяются в один плоскостной, неорганизованный источник выброса, в состав которого входят группы источников выделения (суда портофлота), потребляющие дизельное топливо, уголь, мазут.

В данном случае число источников выделения равно числу судов портофлота, а число источников выброса равно единице и сам источник состоит из нескольких самостоятельных групп источников выделения.

Такой же особенностью обладают другие источники выбросов - малая механизация, внешний рейд.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
(рекомендуемое)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКУНДНЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Настоящая методика устанавливает метод расчета секундных выбросов через общеобменную вентиляцию загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе производственных помещений.

Максимальный секундный выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу через общеобменную вентиляцию рассчитывать по формуле:

, г/с                                                         (4.9)

где  - средняя концентрация загрязняющего вещества в рабочей зоне при максимальном его выделении источником или группой источников выделения, г/м;

 - суммарная производительность вентиляционных установок общеобменной системы вентиляции помещений размещения источника или группы источников выделения, м/с.

Для незначительных источников выбросов, к которым относятся вентвыбросы от крытых стоянок автомобилей и средств малой механизации (общее количество не более 20 единиц) и механических мастерских, а также выбросы общеобменной вентиляции из помещений участков покраски автомобилей и подзарядки аккумуляторных батарей, при отсутствии данных по замерам концентрации  допускается секундный выброс загрязняющих веществ определить по формуле

, г/с                                      (4.10)

где  - предельно-допустимая концентрация выделяемых загрязняющих веществ в рабочей зоне, мг/м.

Для вновь проектируемых незначительных источников выбросов формулу (4.10) допускается использовать в том  случае если ее применимость подтверждена экспериментальными данными по аналогии  объектам или расчетам при проектировании вентиляции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(обязательное)

УЧЕТ ЦИКЛИЧНОСТИ ВЫБРОСОВ 
ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ СЫПУЧИХ ГРУЗОВ ГРЕЙФЕРАМИ 

При грейферной перегрузке сыпучих материалов необходимо в качестве величины массового выброса принимать усредненное значение выброса, учитывающее цикличность выброса пыли в атмосферу и рассчитываемое по формуле (4.4):

, г/с                                                    (4.4)

где  - усредненное значение секундного массового выброса, г/с;

 - секундный массовый выброс пыли, рассчитываемый по программе "Пыль-3";

 - максимальное количество одновременно работающих грейферных кранов;

 - время опорожнения грейфера, с;

  - время цикла между двумя последовательными опорожнениями грейфера;

 - поправочный коэффициент, равный 1,5 при погрузке сыпучего груза в бункер, вагон, штабель, кузов автомобиля;

2,5 - при погрузке в трюм судна.